**项目采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 材质、参数、性能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 短焦投影机 | 投影技术：DLP，分辨率：1024×768，亮度：3000流明；短焦镜头，投射比：0.61，内置10W大功率扬声器，内置无线信号接收器，投影机内含操作系统，同一局域网内，支持投影机、手机、电脑多方文件共享，文件远程调用。支持U盘文件直插直读等各类型格式文件。内置16G存储，同一局域网内，IE登录投影机IP地址，将电脑或手机中文件直接传到投影机。全平台无线投影：在共同的局域网内，支持手机、笔记本等设备无线接入，支持自由切换。蓝牙输出功能。 | 5 | 台 |
| 2 | 电动幕布 | 100寸电动玻珠幕布 | 5 | 幅 |
| 3 | 中控 | 1、采用一体化设计，金属材质外壳，稳定性好，可嵌入桌面安装；  2、面板简洁的9键设计，机械轻触式按键，一键“上课”、一键“下课”，投影独立键开关；  3、机箱两侧百叶窗设计，散热效果好，机器长时间使用，更加稳定工作；  4、接口：内置3X2 VGA切换模块，3X2音频切换模块， 多功能投影控制接口： 投影机管理功能，内有系统电源的管理及电动幕的控制功能。  5、分离式电源线结构设计，保险管装置，更安全；安装开口尺寸：187X73mm | 5 | 套 |
| 4 | 音箱 | 50W有源音箱 | 5 | 对 |
| 5 | 讲台 | 1、尺寸：长宽高800mm×600mm×950mm（±偏差≤5%）。  2、材料：ABS工程塑料+高档木纹扶手+优质冷轧钢板+注塑底托，ABS工程塑料壁厚度≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm。  3、讲台下台体内部左侧或右侧有抽拉式抽屉，可放置实物展台或教具。  ★4、桌面储物盒采用平推式小门，不使用导轨以降低故障率，开启滑动顺畅，通过中央电化教育馆2015年“数字校园综合解决方案”送测产品物理检测证书检测。  ★5、讲台安装有注塑绝缘底托，四个方向均可进线，隐藏式地线防止漏电产生的安全隐患，底座一次成型，符合环保要求提供环境标志（II）型产品认证证书。  ★6、上台体注塑一次成型，讲台台面采用三包围结构，台面设计以便放置笔记本电脑；台面下端注塑倒角设计，更加安全美观，提供外观专利证书。 | 5 | 个 |
| 6 | 集成 | 包含所需的吊架、线材、地槽、辅材等一切材料及安装 | 5 | 套 |